「2023년 이동보조기기 수리 사례공모전」 참가 신청서
1. 신청자/신청팀 정보				□ 개인 참가				□ 팀 참가(팀원: 명)
성 명	※팀 참가의 경우 대표 1명			연락처
이메일				주소
2. 소속 정보
소속기관(업체)명	※개인참가자의 경우 해당없음으로 표기
소속기관(업체) 주소	※개인참가자의 경우 해당없음으로 표기
3. 참가 정보
사례 주제
사례대상		□ 수동휠체어 □ 전동휠체어 □ 전동스쿠터 □ 휠체어 동력보조장치 □ 기타( )
		제조사				모델명

(확인사항)

1. 제출서류: 참가 신청서, 수리 사례지, 사진 원본 압축 파일

2. 제출 최소 기준 및 규격: (사진) 최소 10장, JPG/JPEG

(동영상) 500MB 미만, MP4/WMV

3. 설명서 사진‘50mm×50mm’에 맞춰 첨부하며, 영상부문의 경우 캡쳐 사진 첨부 및 캡처 시간 기입 필수

4. 다작 응모 가능하나 중복 수상 불가하며, 다작 응모 시 참가 신청서, 수리 사례지 추가 작성하여 제출

공모전 사례는 본 센터 홈페이지, 카페, 유튜브 등을 통해 공유될 수 있으며,

참가자는 해당 내용을 확인 및 동의함에 따라 본 공모전에 참가 신청합니다.

□ 동의  □ 비동의

2023년    월    일

신 청 인:              (서명)

경기도재활공학서비스연구지원센터장 귀중

「2023년 이동보조기기 수리 사례공모전」 수리 사례지
성 명 (수리 실무자)		예시)홍길동
수리주제		예시)전동휠체어 조이스틱 조작 이상으로 인한 조이스틱 점검 및 수리
수리영역	기기품목	□ 이동보조기기(수동휠체어, 전동휠체어, 전동스쿠터, 휠체어 동력 보조장치) □ 기타 이동보조기기(보행기, 워커 등)
	기기정보	제조사			모델명
수리 내용 및 과정	고장증상	예시)전동휠체어 조작이 불가능하다는 이용자 의뢰로 수리 진행하였으며, 조이스틱 특정방향으로 조작하면 조이스틱이 중립으로 이동하지 않음
	진단방법	예시)조작 시 간헐적으로 에러코드 발생하며, 조이스틱 특정방향 조작 시 이물감 느껴짐
	수리과정	예시)조이스틱 분해를 통해 내구 구조물 파손 확인 및 조이스틱 뭉치 점검
	사용공구	예시)별렌치, 육각렌치, 드라이버(+)
사진	수리 전	(사진, 동영상 캡쳐) 수리 전 50mm×50mm		(사진, 동영상 캡쳐) 수리 전 50mm×50mm ※ 셀 추가 가능
		(세부설명) 사진 예시)에러코드 발생하여 조작이 불가능하며 조이스틱이 중립으로 이동하지 않음 동영상 예시)00:00 ~ 01:30 전동휠체어 구동 불량이며 에러코드 확인
	수리 중	(사진, 동영상 캡쳐) 수리 중1 50mm×50mm		(사진, 동영상 캡쳐) 수리 중2 50mm×50mm
		(사진, 동영상 캡쳐) 수리 중3 50mm×50mm		(사진, 동영상 캡쳐) 수리 중4 50mm×50mm
		(사진, 동영상 캡쳐) 수리 중5 50mm×50mm		(사진, 동영상 캡쳐) 수리 중6 50mm×50mm
		(세부설명) 사진 예시)에러코드 발생하여 조이스틱 분해 및 내부 구조물 상태 점검하였으며 부품 파손 확인 동영상 예시)01:30~02:30 조이스틱 분해과정이며 내부 구조물이 파손됨을 확인
	수리 후	(사진, 동영상 캡쳐) 수리 후1 50mm×50mm		(사진, 동영상 캡쳐) 수리 후2 50mm×50mm ※ 셀 추가 가능
		(세부설명) 사진 예시)부품 교체하여 주행하는 사진이며 조이스틱 중립으로 복귀 확인 동영상 예시)부품 교체가 필요함으로 중고부품으로 교체 완료
종합의견		(수리에 대한 자신만의 노하우와 주의 사항 등 자유롭게 작성) 예시)해당부위는 무거운 짐을 조이스틱에 걸어놓거나 외부 충격에 의하여 수리가 필요한 경우가 많으며, 이러한 상황을 사전에 예방하는 것이 중요하다.